1.软件说明

欢迎使用“人体成分测量与管理系统（Bodivista）

这是同方健康股份（北京）有限公司开发的配套BCA系列人体成分分析仪的电脑端数据管理软件，仅能与我公司出品的BCA系列人体成分分析仪连接。

本软件版权属同方健康股份（北京）有限公司所有。

2.安装环境与安装方法

本软件适用于Windows系统电脑，包括MicroSoft Windows XP/2007/7/10系列32位及64位环境。

本软件无任何安装依赖，无需预装任何插件及库。

本软件安装极为简单，只要把包含软件的文件夹拷贝到电脑上，运行其中/bin目录下的bodivista.exe文件即可。您可将其设为桌面快捷方式。

打开bodivista.exe显示的首页

使用前，请安装好体成分仪的串口USB转接线的驱动。该驱动程序在本安装包里有，32位电脑系统请运行dpinst-x86，64位系统请运行dpinst-amd64驱动安装程序。安装完驱动程序后，将串口USB转接线插入电脑的任意USB端口，会被虚拟成一个串口。

3.连接与设置

本仪器分网口连接（BCA-1D）和串口连接（其他型号）两种连接方式。网口连接请给仪器插上网线，串口连接请确保人体成分分析仪已用串口USB转接线与电脑相连，体成分仪已开机。

使用本软件的第一步，是进行设置。

请点击“连接与测试”菜单，，弹出设置窗口。

首先，设置单位信息。请输入单位名称和电话,点击确定。这会显示在打印的报告上。

单位识别码是上报数据所用，普通用户可不填。

接着，选择报告纸样式。包括BCA-2A/1A/1B/1C/1D等多种基本报告纸和水分报告纸及。请根据您的仪器型号和需求选择。

然后选择网口或串口连接。网口连接需要输入仪器IP地址。在网线接入路由器情况下，仪器屏幕上会显示自动获得的IP地址。若与电脑直连，则IP地址为192.168.0.64。 串口连接模式请点击“串口扫描”，会显示电脑上的所有可用串口（COM口）

其中除COM1外的其他COM口中，编号最大的一般是USB虚拟串口。选择后点击“打开串口”串口即可打开。如要关闭此串口，可点击“关闭串口”。

打开串口后，关闭连接和设置页面，在主页右上角点击“连接仪器”，会开始和仪器通讯。

体成分仪状态会显示“正在连接中，请稍等……”，如仪器连接正常，则显示“体成分仪正常待机”。

*如10秒钟后还无法连接成功，请检查（1）体成分仪是否正常开机；（2）在控制面板-设备管理器中找到USB-serial port，看COM编号是否相符，是否工作正常。

如显示“体成分仪正常待机”，则可以测试了。(以后开机会自动打开串口)

断开连接，只要关闭串口即可。

4.人员信息管理

对于经常性测试的人员，或需要统一管理的人员，有必要事先录入到人员库中，在测试时选择就可以了。

系统中已预置了几个模拟人员，供测试使用。如不需要，可删除。

4.1人员的添加和修改

添加人员，请点击左侧【测试人员信息】板块下方的“增加人员”按钮。

在此输入编号、姓名、性别、出生年份、身高、手机号即可。编号可以用字母和数字，最长20位，不得重复。手机号是非必填项。填好后点击“保存”即可存入数据库，并在右侧的人员列表中出现。

选择人员：双击列表中的人员，可显示其详细信息在左侧，并可修改。修改后点击“保存”即可。

【注意】请不要直接上来修改模拟人员。

人员库中的人员，可从主菜单人员信息-用户列表中查看。支持按姓名查询。

￼

选中的人员可删除。

4.2批量导入人员

如果需要录入大批量人员，可采用批量导入的方式。

用EXCEL/WPS打开“人员信息导入模板”文件（CSV格式），按照模板中的人员信息格式录入人员。单位识别码和手机号是非必填项，其他必须填。

选择主菜单 人员信息->批量导入人员，弹出文件选择框，选择“人员信息导入模板”文件，所有EXCEL表中的人员信息会导入数据库，并在右侧人员信息中出现。

【注意】示例数据请删除。已录入的人员信息请删除，避免重复录入。

5.测试

测试分为实时采集模式和主控模式两种模式。前者适合临时测试的人员，后者适合定期经常性测试人员，如会员、病人等。

5.1 实时采集模式

连接成功后，测试者直接站到人体成分仪上测试即可，在仪器触摸屏上输入编号、性别、身高、年龄，测试完毕后数据会自动出现在主页下方的数据显示区。

这里显示的是主要指标，更详细的数据和分析请在报告中查看。

在采集数据过程中，软件上方的体成分仪状态会提示各种状态信息。

【注意】仪器上输入的测试编号会自动冠以“BCA-”字头，所以无需担心和人员库中编号的重复问题。

5.2主控模式

强烈建议经常性测试的人员请使用主控模式，以统一编号！

在开始主控测试前，人体成分仪需退回到首页。否则无法主控！

从右侧人员库中双击选择人员，确认该人员信息出现在左侧。点击下方的“开始主控测试”，人员信息会发送到仪器上，仪器屏幕上的按钮消失，进入体重显示框状态。此时，受测人员站到成分仪上，握住手柄，仪器会自动开始测试。直至结果出现在主页的数据显示区。

【注意】BCA-1A型成分仪，人站到仪器上后，请再次点击“开始主控”。

一个测试结束后，选择下一个人员后，可再次点击“开始主控”，启动另一次主控测试。

都测完后，可点击“取消主控”，仪器屏幕上的按钮会恢复。

在主控过程中，软件上方的体成分仪状态会提示各种状态信息。

【注意】如仪器无法进入体重输入框画面，请取消主控，待上方体成分仪状态显示“正常待机”后，重新点击“开始主控测试”。

5.3 批量采集模式

对于未主控测试的数据，如需要定期采集到成分仪中，可使用批量采集模式。

在主菜单选择 数据采集->批量采集模式。打开批量采集页面。

￼

此时在体成分仪上进入查询界面，选择多人查询，输入起止编号。

一旦查出数据条目，软件会自动开始采集。采集完毕后自动停止。

6.测量结果的浏览

打开主菜单 测量结果 -> 数据列表。所有的测试数据会显示在这里。

选中某条记录后，点击下方的“查看详情”，即可让本条数据出现在主页的数据显示区。

也可以双击直接将该条数据输出到主页的数据显示区查看。

可按姓名模糊查询。

点击“删除”，可删除本条数据。支持多选后批量删除。

在首页，可以直接选择人员，然后点击“查人员数据”，会自动搜索出该人员的全部测试记录。

7．查看报告与打印报告

7.1 查看报告

主数据区显示主要的数据，详细数据请点击右上方“查看报告”。

拉动右侧滚动条，可浏览全部报告。

点击下方的“打印”和“另存为PDF”可分别打印整版报告（带底图）和存入PDF文件。

7.2打印报告

除预览的打印外，点击主数据区右上方的“打印报告”按钮可在白纸上打印整版报告（带底图），点击“报告纸套打”可在预先印刷的彩色报告纸上打印测试结果。

如需批量打印，请选择菜单 报告打印 -> 批量打印，输入起止序号，点击“打印”即可。

可选择是否带底图打印（白纸打还是套打）。

【注意】起止序号不是测试者编号，而是测试编号。

7.3调整打印位置

整版报告（带底图）打印不需要调整位置。但套打时受打印机型号、报告纸尺寸和摆放的影响，有时有些数据打印的位置不精准，此时可使用打印位置调整功能。

在主菜单选择报告打印 -> 调整打印位置，弹出BCA-2A/1A/1B/1C/1D等的打印参数表，请选择你使用的型号参数修改。设置完毕后，请点击“保存”。并可打印测试页验证。

“是否打印”和“字号”基本不动，只需调整横坐标和纵坐标即可。要往右移，则增大横坐标。反之减小横坐标。要下移，则增大纵坐标，反之减小纵坐标。体重线的横坐标是所有线条的起点。设置完毕，可打印测试页。

水分报告纸和自定义报告纸有单独的调整页。

7.4 自定义报告

如果您觉得任何一种报告纸都不能满足您的需求，可自定义报告纸格式。

首先，您需要设计自己的报告纸样式，替换文件夹/image/diy-report文件（图片大小必须为960*1358像素，JPG格式），然后通过调整自定义报告纸打印参数，可输出完全吻合您需求的报告。每一项都可不打印（“是否打印”选“NO”)，也可以调整字号和位置。

8.通讯调试

通过向体成分仪发出测试指令，可测试其反应和连接有效性。

【注意】此功能仅供维修人员使用。

9.数据导出和备份

使用菜单 测量结果 - 测试数据导出，可将全部人员信息和测量结果导出到指定的位置（CSV格式），可用EXCEL打开。

使用菜单 测量结果 - 数据库备份，可将整个数据库文件备份到/backup文件夹（如maindb20161010180728.db），如主数据库损坏，可将此文件改名为maindb.db，覆盖安装目录/bin文件夹下的同名文件。

【注意】为保证数据完整，请定期备份数据库。

版权所有 2016©同方健康科技（北京）股份有限公司