1.软件说明

欢迎使用“人体成分测量与管理系统（Bodivista）

这是同方健康股份（北京）有限公司开发的配套BCA系列人体成分分析仪的电脑端数据管理软件，仅能与我公司出品的BCA系列人体成分分析仪连接。

本软件版权属同方健康股份（北京）有限公司所有。

2.安装环境与安装方法

本软件适用于Windows系统电脑，包括MicroSoft win7/win10

Windows XP请使用xp专用版。

本软件安装极为简单，只要把包含软件的文件夹拷贝到电脑上，运行其中/binXXX目录下的bodivista.exe文件即可。您可将其设为桌面快捷方式。

打开bodivista.exe显示的首页

如使用串口机型,使用前，请安装好体成分仪的串口USB转接线的驱动。(该驱动程序在本安装包里有)。

32位电脑系统请运行dpinst-x86，64位系统请运行dpinst-amd64驱动安装程序。

安装完驱动程序后，将串口USB转接线插入电脑的任意USB端口，会被虚拟成一个串口。

3.连接与设置

本仪器分网口连接（BCA-1D,BCA-2A）和串口连接（其他型号）两种连接方式。

首先请确保体成分仪已开机。

网口连接的仪器请给仪器插上网线，串口连接的仪器请确保人体成分分析仪已用串口USB转接线与电脑相连。

使用本软件的第一步，是进行设置。点击进入系统设置界面

首先，设置单位信息。请输入单位名称和电话,点击<确定>。这会显示在打印的报告上。

单位识别码是上报数据所用，普通用户可不填。

然后选择网口或串口连接,选择完成后点击确定。

网口模式下,网口连接需要在连接与设置-网口设置-仪器IP中,输入仪器IP地址。

在网线接入路由器情况下，仪器屏幕上会显示自动获得的IP地址。

若与电脑直连,需先配置网络接口ip,推荐配置如图:

则IP地址为192.168.0.64。

串口连接模式可以关闭连接和设置页面,在主页右上角点击<连接仪器>，会开始和仪器通讯。

->

体成分仪状态会显示“正在连接中，请稍等……”，如仪器连接正常，则显示“体成分仪正常待机”。

*如10秒钟后还无法连接成功，请检查

（1）体成分仪是否正常开机；

（2）仪器/电脑/路由器串口线(网线)是否连接好,是否松动或卡死.PS建议插拔一下连线；

（3）驱动是否正常安装,COM口是否

如显示“体成分仪正常待机”，则可以测试了。点击旁边的<断开连接>即可断开连接。

报告纸样式是选择你打印的报告纸,分为使用专业报告纸,即当你使用我们提供的报告纸打印时,可以使用我们报告纸打印彩色报告.

如果你只有a4纸请选择白纸打印.测试报告将填满我们所有打印区,仅用于使用专业报告纸时校对打印位置功能。

选择报告纸样式。包括BCA-2A/1A/1B/1C/1D等多种基本报告纸和水分报告纸及。请根据您的仪器型号和需求选择。

在打印模块调整中您可以选择我们的每一项是否打印,点击保存即可保存您的设定。

在语言模块调整中,您可以选择自己工作语言,支持中文和英语,关闭软件后生效。

度量衡模块调整中,您可以选择自己使用的度量衡,SI为国际单位制,BS为英制,立即生效.

4.人员信息管理

对于经常性测试的人员，或需要统一管理的人员，有必要事先录入到人员库中，在测试时选择就可以了。

系统中已预置了几个模拟人员，供测试使用。如不需要，可删除。

4.1人员的添加和修改

修改人员:双击左列表中的人员，可显示其详细信息在右侧，并可修改。修改后点击“保存”即可。当您修改人员后,您所有该id号的测试数据中的人员信息将一并修改。

添加人员:请点击右侧【测试人员信息】板块下方的【添加人员】按钮。

->

在此输入编号、姓名、性别、出生年份、身高、手机号即可。编号可以用字母和数字，最长20位，不得重复。填好后点击“保存”即可存入数据库，并在左侧的人员列表中出现。

删除人员: 点击即可进入”全部用户列表”如图

选中的人员后点击<删除>可删除人员。

4.2批量导入人员

如果需要录入大批量人员，可采用批量导入的方式。

用EXCEL/WPS打开“人员信息导入模板”文件（CSV格式），按照模板中的人员信息格式录入

编辑完成后,在主界面点击,在”全部用户列表”中点击<导入人员>选择您的csv文件即可导入人员.

5.测试

测试分为非主控模式和主控模式两种模式。前者适合临时测试的人员，后者适合定期经常性测试人员，如会员、病人等。

5.1 实时采集模式

连接成功后，测试者直接站到人体成分仪上测试即可，在仪器触摸屏上输入编号、性别、身高、年龄，测试完毕后数据会自动出现在主页下方的数据显示区。

在非主控测试下,测试者姓名自动标“*”,你可以通过修改该ID号姓名来修改测试结果名字。

这里显示的是主要指标，更详细的数据和分析请在报告中查看。

在采集数据过程中，软件上方的体成分仪状态会提示各种状态信息。

5.2主控模式

强烈建议经常性测试的人员请使用主控模式，以统一编号！

在开始主控测试前，人体成分仪需退回到首页。否则无法主控！

从右侧人员库中双击选择人员，确认该人员信息出现在左侧。点击下方的<开始主控测试>，人员信息会发送到仪器上，仪器屏幕上的按钮消失，进入体重显示框状态。

此时，受测人员站到成分仪上，握住手柄，仪器会自动开始测试。直至结果出现在主页的数据显示区。

【注意】BCA-1A型和BCA-1C成分仪，人站到仪器上后，请再次点击<开始主控测试>。

一个测试结束后，选择下一个人员后，可再次点击<开始主控测试>，启动另一次主控测试。

都测完后，可点击<取消主控>，仪器屏幕上的按钮会恢复。

在主控过程中，软件上方的体成分仪状态会提示各种状态信息。

【注意】如仪器无法进入体重输入框画面，请取消主控，待上方体成分仪状态显示“正常待机”后，重新点击<开始主控测试>。

5.3 批量采集模式

对于未主控测试的数据，如需要定期采集到成分仪中，可使用批量采集模式。

连接仪器后在主菜单选择 。打开批量采集页面。

如是串口机型,此时需要在体成分仪上进入查询界面，选择多人查询。

输入起止编号,一旦查出数据条目，软件点击<开始>开始1秒1次采集,点击<结束>提前终止采集。如不输入起止编号默认传输全部数据.

1C仅支持查询全部数据.

网口机型不需要进入查询界面

选择时间区间即可查询数据

6.测量结果的浏览

主菜单 点击。所有的测试数据会显示在这里。

最左侧<查询>可按姓名模糊查询。

<筛选>可以选择特定项目,<曲线图>按钮可以看到筛选后蓝色项目的日变化曲线,若不选择默认全部项目.

下方<导入数据>可以批量导入本软件点击<导出数据>导出的备份测试数据旧版本导出的测试数据,或者所有之前版本联机软件导出的数据.

点击<查看报告>可以以报告纸方式查看选择数据报告,此时可以选择打印,存pdf,存jpg图片

下方

有一个简短的诊断说明,说明您主要体成分情况以及可能存在的疾病.

该诊断不会出现在报告中,旧版本导入数据没有诊断结果,可以通过<默认诊断>得到体成分软件根据体成分数据做出的判断.如您是医生,可以自行编辑诊断结果,并保存.

诊断结果支持病历上传.

<打印报告>可以在正确的您连接打印机后打印出报告纸.

选择任意多条数据后,点击<批量打印>即可打印出您选择的全部数据,点击<删除>，可删除您选择的全部数据。

->

在首页，可以直接选择人员，然后点击“查人员数据”，会自动搜索出该人员的全部测试记录。

您也可以在主界面点击浏览当前人员各指标随时间变化曲线图.

7．查看报告与打印报告

7.1 查看报告

主数据区显示主要的数据，详细数据请点击右上方<查看报告>。

->

->

拉动右侧滚动条，可浏览全部报告。

点击下方的<打印>和<另存为PDF>可分别打印报告和存入PDF文件。

7.2打印报告

除预览的打印外，点击主数据区右上方的查看报告右侧的打印报告即可打印报告.

7.3 自定义报告

如果您觉得任何一种报告纸都不能满足您的需求，可自定义报告纸格式。

首先，您需要设计自己的报告纸样式，替换文件夹/image/diy-report文件（图片大小必须为960*1358像素，JPG格式），然后通过调整自定义报告纸打印参数，可输出完全吻合您需求的报告。每一项都可不打印（“是否打印”选“NO”)，也可以调整字号和位置。

8.通讯调试

点击将连接检测改为手动,可以取消默认连接方式和仪器通讯的连接。

之后您可以在主界面点击<手动查询仪器状态>调试未知状态

点击通过向体成分仪发出测试指令，可测试其反应和连接有效性。

【注意】此功能仅供维修人员使用。

9.数据导出和备份

点击在测试数据列表中点击<数据导出>，可将全部人员信息和测量结果导出到指定的位置，导出的格式为CSV格式。

可用EXCEL,记事本,vim等工具打开和编辑。

使用Document文件夹中指定的csv格式,可以将数据导入进软件。

点击，可将整个数据库文件备份到/backup文件夹（如maindb20161010180728.db），如主数据库损坏，可将此文件改名为bodivista.db，覆盖安装目录/bin文件夹下的同名文件。

【注意】为保证数据完整，请定期备份数据库。

设置备份地址可以备份每次测试的报告图片进入备份地址方便查询。

在备份数据地址设置边的导入按钮,也可以通过导入旧版本中db文件,或者是备份的db文件导入或者恢复所有旧版本联机软件中的数据.

10,远程连接

10.1 远程固定ip服务器配置

当您拥有固定IP地址的云平台时您可以通过点击,在

如上图所在位置输入您云平台IP地址以及端口号,这样每通过联机软件测试的数据都会自动发送到您的云平台。

设置中可以设置上传json的键名称,一键默认配置则名称按<同方健康http上传协议>上传数据。

为了防止手误,您需要点击<修改>才可以编辑这些项,您编辑完成后需要点确定才会生效。

如您没有云平台,建议使用同方健康云平台地址http://47.93.157.150:3001/api/httpResult/。

如果您是保密单位,请空置该项。

10.2 远程内网数据库配置

如您拥有his系统远程数据库,您可以通过输入您远程数据库的IP地址,数据库类型,数据库名称和数据库用户名密码完成对远程数据库连接。

如您没有远程数据库,请选择”不连接”。

本软件支持SQLServer,MySQL,MySQL-ODBC的数据库连接方式,填写数据库用户名密码时注意大小写和输入法不要弄错。

为了防止手误,您需要点击<修改>才可以编辑这些项,您编辑完成后需要点确定才会生效。

配置完成后点击<远程数据库人员配置>您需要配置人员信息和测量结果信息在远程数据库中的表的名称以及各项目名称,红色为必填项,左边为人员信息,右边为测量结果。

如您远程数据库没有该项目,请空置。

如您已经配置好了人员列表,您可以在主界面通过姓名或编号搜索出远程数据库中的人员。

->

如您配置好了各项目信息,您可以在主界面点击上传您选择的数据至远程服务器。

在配置界面

选择自动连接-自动上传时,系统会在测试完成后自动上传远程服务器。如填写为不自动上传,那么只有您点击,系统才会上传您的测试数据。

10.3 ftp服务器配置

当您的服务器开启ftp服务时,您可以通过配置ftp服务器ip,接口,用户名,密码,使本软件连接您ftp服务器。

本软件以jpg的格式上传包含测量结果的报告纸到您设置的ftp服务器指定路径。

ftp服务默认端口号为21

同理,选择自动连接-自动上传时,系统会在测试完成后自动上传远程服务器。

如填写为不自动上传,那么只有您点击,系统才会上传您的测试数据。

如您没有ftp服务器,请选择不连接。

附录:

身体形态编号bodytype | 体型
1 | 隐性肥胖型
2 | 肌肉不足型
3 | 消瘦型
4 | 脂肪过多型
5 | 健康匀称型
6 | 低脂肪型
7 | 肥胖型
8 | 超重型
9 | 运动员型