BodyFit V2.0

请运行/bin目录里的BodyFit-client.exe文件，即可启动本程序。可设为桌面快捷方式。
事先需要您安装好串口USB转换线（粉色数据线），可分别插入电脑，先后确定体测串口与体成分串口号。
连接好仪器后，打开串口，点击右上角“连接仪器”即可。
转换线的驱动程序在文件夹/串口转接线驱动 中。

使用前需在“连接与设置”中先配置好仪器参数，分别打开体侧设备串口和体成分设备串口，再在首页上“连接仪器”。测试完毕后，软件开始侦听设备状态，有数据会自动传输到软件中。
关闭串口则可以中断和设备的连接。


测试时在仪器上输入人员编号开始测试，输入的编号要与事先软件中录入的人员保持一致。推荐先录入好人员信息，否则传过来的人员没有姓名等标识项。
录入人员信息请点击菜单“人员信息”-“用户列表”。手动增加人员需点击“增加人员+”，录入后点击“保存”。
也可以使用《人员信息导入模板》批量导入人员。注意：性别用1代表男，2代表女。

查看报告后可以单独打印，要批量打印，请在数据列表中输入起止测试编号后点击“批量打印”。


同方健康科技（北京）股份有限公司
Tel：010-62986970